附件2

预拌混凝土（砂浆）产品及常用原材料检测清单

产品（原材料）名称	执行标准	检验项目	检验报告

有效期限
产品	预拌砂浆	GB/T 25181	型式检验	一年
预拌混凝土	GB/T 14902	配合比报告（抗压强度等）	一年
水泥	通用硅酸盐水泥	GB 175	型式检验	一年
骨料	石	GB/T 14685	型式检验	一年
砂	GB/T 14684	型式检验	一年
掺合料	粉煤灰	GB/T 1596	型式检验	半年
粒化高炉矿渣粉	GB/T 18046	型式检验	一年
外加剂	外加剂	GB 8076	型式检验	一年
添加剂	砌筑砂浆增塑剂	JG/T 164	型式检验	一年
抹灰砂浆增塑剂	JG/T 426	型式检验	一年
混凝土用水	JGJ 63	pH值、不溶物、可溶物、CL-、SO42-、碱含量	一年
其他产品（原材料）	需符合相关标准的规定
备注：1.申报产品及原材料(依据混凝土配合比报告)需按上述检测清单要求进行检测；2.检验报告委托单位需为申报企业，如不一致的需提供相关材料；3.检验报告自出具之日起至核查单位正式受理时止，期限不得超出以上规定。