附件1：

宿迁市稻田综合种养发展目标（2020-2022年）
（单位：万亩）

	县区
	2020年计划新增
	2021年计划新增
	2022年计划新增
	三年累计

新增

	沭阳县
	4
	5
	5
	14

	泗阳县
	5
	4
	4
	13

	泗洪县
	5.3
	5.8
	5.8
	16.9

	宿豫区
	3
	2
	2
	7

	宿城区
	2
	2
	2
	6

	市经开区
	0.1
	0.1
	0.1
	0.3

	市湖滨新区
	0.5
	1
	1
	2.5

	市洋河新区
	0.1
	0.1
	0.1
	0.3

	合计
	20
	20
	20
	60


附件2：

宿迁市稻田综合种养发展工作推进协调小组
为深化我市农业供给侧结构性改革，扎实推进我市稻田综合种养发展，切实加强组织领导，经研究，决定成立宿迁市稻田综合种养发展工作推进协调小组，名单如下：

组  长：王占武 宿迁市农业农村局 局长

副组长：谭树勇 宿迁市农业农村局副局长、二级调研员

张萍萍 宿迁市农业农村局副局长

邰学东 宿迁市自然资源和规划局副局长

叶志才 宿迁市水利局副局长

成  员：高学罗 宿迁市农业农村局种植业处处长

陈艳彬 宿迁市农业农村局计财处主任科员

乔前军 宿迁市农业农村局渔业渔政处副处长

李  真 宿迁市自然资源和规划局耕地保护监督处处长

    杨发军 宿迁市水利局农村水利与水土保持处处长

推进协调小组定期研究稻田综合种养工作开展情况，协调解决有关问题，指导推进全省稻田综合种养发展工作。推进协调小组办公室设在市农业农村局渔业渔政处。

附件3：

宿迁市稻田综合种养模式专家指导组
为扎实做好推进我市稻田综合种养发展技术服务工作，充分发挥科技支撑作用，经研究，决定成立宿迁市稻田综合种养模式专家指导组，名单如下：

组  长：姜雪照 宿迁市水产技术推广站高级工程师   

副组长：张洪树 宿迁市农业技术综合服务中心农业技术
推广站高级工程师

成  员：王迎春 宿迁市畜牧兽医站高级工程师

何井瑞 宿迁市农业技术综合服务中心高级工程师

张  明 宿迁市农业技术综合服务中心植检站高级工程师

颜怀宇 宿迁市水产技术推广站高级工程师

王  威 宿迁市水产技术推广站工程师

郭伟成 宿迁市水产技术推广站工程师

陈浩成 宿迁市水产技术推广站工程师

特邀专家：唐建清 江苏省淡水水产研究所研究员

丁辰龙 宿迁市农业科学研究院水产室研究员

陈卫军 宿迁市农业科学研究院农作物研究室 研究员

专家指导组负责指导各地稻田综合种养发展规划编制与实施，指导各地围绕基础设施、良种配套、繁养分离、质量安全等关键环节开展试点示范，集成一批可复制、可推广的稻田综合种养绿色发展模式，以点带面，促进全市稻田综合种养健康发展。专家指导组办公室设在市水产技术推广站。

附件4：

江苏省稻田综合种养技术要点
稻田综合种养是对稻田实施工程化改造，构建稻渔共（轮）作系统，通过规模开发、标准生产，实现“一水两用、一田双收”的生态循环农业发展模式。为规范和指导我省稻田综合种养产业发展，制定本技术要点。

一、田间工程
1、田块选择水源充足、水质优良、排灌方便的田块开展稻渔综合种养，单个田块面积以20-50亩为宜，长方形，长宽比2：1；鼓励利用“三低”（低产、低效、低洼）稻田开展稻渔综合种养。
2、土方开挖沟占比不超过稻田总面积的10%，一般开挖“回”型环沟，沟上口宽以3.0-5.0m、下口宽以1.0-2.0m、沟深1.2-1.5m、坡比1：1；除开沟部分外，其它部分不得开挖，田间开沟土方用于构筑圩埂，不得外运。

3、田埂构筑利用开挖环沟的泥土逐层夯实加固、加宽、加高田埂。改造后的田埂坡比为1：1.5，埂高出田面0.8-1.0m，埂面宽2.0-3.0m。

4、进排水系统建设进水系统多为明渠，深50cm，底宽30-40cm，水泥护坡断面呈梯形，比降为1‰左右，或“U”型槽结构。进水口用节制闸（阀）控制，进水口为直径为15-20cm的PVC管，高于养殖最高水位20-30cm，管口套60目长型筛网。排水系统由排水沟和排水口组成，排水沟宽1.0-3.0m，沟底低于池20-30cm，排水口位于池底的最低处，与排水沟相通。排水管用管径为20cm的波纹管，进、排水口设在稻田相对两角。

5、配套设施在稻田沿主干道一边留3.0-4.0m宽机耕作业便道，下部埋设涵管；根据养殖品种的不同建设相应的防逃、防敌害设施。有条件的应配套微孔增氧设施，按0.1kw/亩动力配备，微孔管分布在环沟中。

二、水稻栽培

1、品种选择。选择茎秆粗壮、分蘖性好、抗逆性强、食味突出的丰产多抗水稻品种。沿江及苏南地区可选择宁粳8号、南粳3908、长农粳1号、苏香粳100、南粳5055等早（中）熟晚粳品种，苏中里下河地区可选择南粳9108、扬粳805、苏垦118等迟熟中粳品种，沿淮及淮北地区可选择南粳5718、徐稻9号、天隆优619、华粳5号等迟熟中粳品种，也可选择丰优香占、中科嘉优1号等杂交籼（粳）稻品种。

2、绿色插秧。5月下旬至六月初育秧，6月中下旬移栽。根据当地生产条件，可采用人工大苗移栽、钵（毯）苗机插方式。每亩栽插穴数不低于1.2万穴。杂交籼（粳）稻每穴2苗，常规粳稻每穴3-4苗。移栽后2-3天，露田通气增氧，促进返青活棵、生根分蘖、循环往复2-3次，加快前期植株生长发育。

3、水位控制根据水产动物和水稻生长特点调控水位，非稻谷栽培期完全根据水产品生长需求调节水位；6月插秧后，进入共作期，前期做到薄水返青、浅水分蘖、水位控制在5cm左右；够苗晒田，将田面水排干，进行晒烤，轻烤2次，每次3-5天。孕穗期水位控制在10cm左右；抽穗以后采用干湿交替管理，高温期间水位控制15-20cm；水稻收获前1周降至田面以下30cm，田干后即可收割水稻。

4、肥料便用施肥以基肥为主，用100kg/亩150kg/亩腐熟粪肥以及15-20kg/亩复合肥作为基肥，在稻田插秧前10天15天进水泡田，进水后整田耙地，将基肥翻压在田泥中。稻田追肥主要为分蘖肥和穗肥，宜施用尿素等速效氮肥，单次施用量不超过5kg/亩；严禁使用氨水和碳酸氢铵。

5、病虫害防治遵循“生态控害、绿色防控”原则控制病虫害。以“诱草灭草”科学整地、生态控制大田草害；以物理、生物方法控制害虫，每20亩左右安装一盏杀虫灯、使用性诱剂及田埂边种植香根草防治螟虫等；推行种苗处理，减少大田用药，迁飞性害虫暴发或穗期病害流行时，采用对稻田中水产品种安全的药剂开展应急防控。注重保护天敌等有益生物，充分利用水产品种摄食习性控草防虫。

三、水产养殖

1、品种选择选择适合稻田浅水环境、易形成规模化经营的名特优水产养殖品种开展综合种养，如小龙虾、河蟹、中华鳖、泥鳅等，并合理设定水产养殖品种放养密度。

2、水草栽培小龙虾等甲壳类水产品养殖需移栽水草，全田消毒3-5天后，移栽水草，环沟中种植伊乐藻、轮叶黑藻、水花生等，栽植面积控制40%左右，大田中移栽伊乐藻，栽植面积控制20%左右。

3、水质调节正常天气条件下，每7-10天换水1次，高温季节，3-5天换水1次；定期使用EM菌、芽孢杆菌等生物制剂调节水质；在连续阴雨天、气压较低的情况下，延长增氧时间，泼洒增氧剂，增加水中溶氧、调节PH值。

4、饲养管理正常天气情况下，日投饲量占存田水产品总量的2%-8%，根据天气、水温、水质和水产品摄食等情况灵活掌握投饵量；饵料以配合饲料为主，配合饲料应符合相关质量标准的要求；在虾、蟹脱壳期不得使用化肥民和农药；严禁施用抗菌类及菊酯类农药。

5、病害防治遵循“预防为主、防治结合”原则。放苗前15天用75-100kg/亩生石灰化水全田泼洒清除敌害生物；苗种放养前，用10-20mg/升高锰酸钾溶液或3%-5%食盐水溶液浸洗消毒10分钟；养殖期间定期用碘制剂、二氧化氯等高效低毒的消毒剂消毒水体；定期在饲料中添加大黄、维生素C、壳聚粮等免疫增强剂，提高水产品免疫力。

附表1：

稻田综合种养相关执行标准
	类别
	标准号
	标准名称

	水源水
	GB11607-1989
	渔业水质标准

	稻田水质
	NY/T5361-2016
	无公害农产品淡水养殖产地环境条件

	农药
	GB/T8321.2-2000

NY/T393-2013
	农药合理使用准则

绿色食品农药使用准则

	渔药
	NY/T755-2013
	绿色食品渔药使用准则

	饲料
	NY5072-2002
	无公害食品渔用配合饲料安全限量

	稻米药残
	GB2763-2016
	食品安全国家标准

	水产品药残
	NY5070-2002
	无公害食品水产品中渔药残留限量

	水产品毒害残留
	NY5070-2002
	无公害食品水产品中有毒有害物质限量


附表2：

常用稻渔综合种养苗种放养参考表
	模式放养情况
	稻—小龙虾
	稻—河蟹
	稻—鳖
	稻—泥鳅
	稻—鸭

	
	一稻二虾
	一稻一虾
	
	
	
	

	放养规格
	虾苗200-300只/公斤
	虾苗200-300只/公斤
	120-200只/公斤
	250-500克/只
	100-200尾/公斤
	训练5-7天的浅羽役用雏鸭

	放养密度
	第一茬：5000-6000只/亩；第二茬：2000-3000只/亩.
	虾苗：5000-6000只/亩
	400-500只/亩
	50-100只/亩
	本地鳅：1.0-1.5万尾/亩；台湾鳅：3000-5000尾/亩
	15-20只/亩

	放养时间
	第一次放养3月中旬-4月上旬；第二次放养6月下旬-7月上旬
	3-4月放养虾苗
	2月下旬-3月上旬蟹种先放入暂养区，待秧苗成活后放入大田
	6月中旬-7月上旬
	6-7月
	水稻成活返青后放养
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