附件2

新型墙体材料产品型式检验报告有效期

产品名称	执行标准	型式检验

报告有效期
烧结多孔砖和多孔砌块	GB/T 13544	半年
烧结空心砖和空心砌块	GB/T 13545	半年
蒸压粉煤灰砖	JC/T 239	半年
承重混凝土多孔砖	GB/T 25779	半年
非承重混凝土空心砖	GB/T 24492	半年
蒸压粉煤灰多孔砖	GB/T 26541	半年
蒸压加气混凝土砌块	GB/T 11968	一年
轻集料混凝土小型空心砌块	GB/T 15229	半年
粉煤灰混凝土小型空心砌块	JG/T 862	半年
蒸压加气混凝土板	GB/T 15762	一年
建筑用轻质隔墙条板

GB/T 23451	一年
纸面石膏板	GB/T 9775	一年
其他产品	—	按标准要求
备注：新型墙体材料产品型式检验报告自出具之日起至核查单位正式受理时止，期限不得超出以上规定。